Kauçuk eldivenler elektrik bulunan veya bulunma ihtimali olan yerlerde mutlaka kullanılacak ve seçiminde çalışılacak gerilim değeri göz önüne alınacaktır.

**1-** Kesici ve Ayırıcıları açar veya kapatırken,
**2-** Sigorta değiştirilirken,
**3-** Hatta gerilim olup olmadığını kontrol ederken,
**4-** Topraklama ve kısa devre yaparken,
**5-** Laboratuvarlarda yapılan gerilimli çalışmalarda,
**6-**Bunların dışında amirlerin ihtiyaç duyduğu veya çalışanın kullanılmasını istediği durumlarda mutlaka eldiven kullanılacaktır.
**7-**Ezilme ve cisim batmalarına karşı mekanik çalışma (deri -kumaş – dokuma üzerine lastik kaplama vb.) eldivenleri kullanılacaktır.
**8-**Kaynak işlerinde çalışırken deri ve amyant eldiven kullanılacaktır.
**9-**Yüksek ısı bulunan yerlerde (60 derece santigradın üzeri) ısıya dayanımlı (cam elyafı- alüminyum folyo -kevlar kumaş vb.) eldivenler kullanılacaktır.
**10-** Taşıma, kaynak, kesme ve benzeri işleri yaparken deri veya dayanıklı maddeden imal edilmiş eldivenler kullanılacaktır.
**11-** Asidik ve Bazik etki gösteren maddelere temas olasılığı olan yerlerde lastik eldiven kullanılacaktır.